**Группа компаний «Водастоксервис»**

ИП КАЛЯКИНА Надежда Владимировна

140080, Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, стр. 10, Тел: +7(495)552-31-94, +7(903)504-45-66, +7(905)507-18-20. Сайт: <http://wodas.ru> , e-mail: wodas@mail.ru

**Прайс лист на биопрепараты Novozymes Biologicals**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название продукта** | **Упаковка, кг** | **Цена руб/кг**  | **Назначение** |
| 1 | BG Max 3000 (BI-CHEM BG MAX) | Ведро 11,35 кг с 25 водорастворимыми пакетиками по 454 г | 3100 | Очистка промышленных сточных вод с широким спектром загрязнений, работающих в условиях недостатка кислорода (анаэробном режиме). Увеличивает выделение биогаза и улучшают анаэробный процесс в метантенке. Разложения широкого диапазона молекул, включая белки, жиры, сахар, и крахмалы. |
| 2 | BioRemove 4200 (BI-CHEM DC 2000 GL)  | Ведро 11,35 кг с 25 водорастворимыми пакетиками по 454 г | 3100 | Разложение масел и жиров животного и растительного происхождения в коллекторах промышленных и муниципальных предприятий. Аэробным способом расщепляет масла и жиры в отстойниках, коллекторах и других местах их аккумуляции. Уменьшает засорение фильтров. Хорошо справляется с высоким содержанием масел, жиров и жирных кислот, улучшая качество стока. |
| 3 | BioRemove 5100 (BI-CHEM DC 1008 CB) | Ведро 11,35 кг с 25 водорастворимыми пакетиками по 454 г | 3100 | Для очистки промышленных сточных вод с широким спектром загрязнений. Расщепляет широкий ряд алифатических и ароматических углеводородов, жирных кислот, протеинов и липидов, стойкие органические соединения, такие как ПАВы, кетоны, фенолы, а также снижает азотную токсичность, активно расщепляя аммоний. |
| 4 | BioRemove 5825 (BI-CHEM LC 1010N 2Х) | Бочка 25 л.  | 940 | Нитрификатор. |
| 5 | OdorCap 5700  | Ведро 11,35 кг с 25 водорастворимыми пакетиками по 454 г | 2500 | Контроль за ароматами серы (H2S). |
| 6 | Toler-X 5100 (BI-CHEM DC 1738 CW)  | Ведро 11,35 кг с 25 водорастворимыми пакетиками по 454 г | 3100 | Для применения в водоочистных установках, работающих в условиях низких температур. |
| 7 | BI-CHEM OBP (впитывающие мешки) | 1 мешок (0,7 кг) в боксе 5 мешков = 3,5 кг | 5900 | Удаление нефтепродуктов из воды. |
| 8 | Deep Clean Outdoor жидкий, концентрат (NovoSurfClinC3)  | Канистры по 5 литров | 640 | Удаление пятен и розливов нефтепродуктов на асфальте, бетоне, скальных поверхностях и почвах.  |
| 9 | BI-CHEM 250 FE Solupack.  | Коробка 5 кг (25 пакетиков х 200 г) | 1100 | Разложение органических загрязнений (особенно жира) из бытовых и промышленных канализационных коммуникаций и трапов пищевых предприятий. Расщепление жира в жироловках. Устранение неприятных запахов. |
| 10 | BI-CHEM CesClean (Цесклин) -  | Коробочки по 0,360 г (6 пакетов х 0,60 г) | 2300 | Разложение трудноудаляемых органических отложений в ЛОС. Бактерии для септиков, выгребных ям. |
| 11 | BioRemove 3200 (BI-CHEM DC 1003 FG | Ведро 11,35 кг с 25 водорастворимыми пакетиками по 454 г | 3100 | Очистка сточных вод пищевого производства от жира, масел и органических загрязнений. 1003 FG предназначен для использования на большинстве предприятий по переработке и мяса и птицы, изготовлению сыра, хлебобулочных и овощных продуктов, а также на заводах по производству растительных масел. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название продукта** | **Упаковка, кг** | **Цена, кг** | **Назначение** |
| **1** | Bacti - Bio 9500  | Ведро 50 кг. Фасовка от 1 кг | 2800 | Разлагает углеводороды, жиры, белки и углеводы (в том числе крахмал и целлюлозу). Снижает концентрацию органического загрязнения (снижение ХПК и БПК). Удаляет неприятные запахи. Устраняет засоры в жироотводящих системах, поддерживая их длительное время в рабочем состоянии |
| **2** | Bacti-Bio 1070 G | Ведро 25 кг. Фасовка от 1 кг | 2300 | Предназначен для устранения причин неприятного запаха в жироуловителе, ускоряет распад разложение органических отходов, жиров растительного и животного происхождения, жирных кислот, расщепление масла. Снижает БПК. Для жироуловителей, септиков, канализации и труб |
| **3** | Bacti-Bio 9800  | Ведро 50 кг. Фасовка от 1 кг | 3000 | Сокращает БПК и ХПК быстрее и более эффективно, позволяет системе расщеплять более высокие объемы отходов и позволяют стокам соответствовать жестким требованиям САНПин. Расщепление жиров, органики, удаление неприятного запаха в жироловках, на очистных сооружения, септиках. |

**Прайс лист на биопрепараты A & V Envirotech**